|  |  |
| --- | --- |
| 商品目录 | FFC/FPC连接器 |
| 间距 | 0.5mm |
| 触点数量 | 26 |
| 锁定特性 | 翻盖式 |
| 安装类型 | 卧贴 |
| 触点类型 | 下接 |
| 板上高度 | 2mm |
| 接入柔性电缆厚度 | 0.3mm |
| 工作温度范围 | -20℃~+85℃ |

https://item.szlcsc.com/3194107.html